18-09-2010-dr235		- regime: free zeigt jetzt auch die speicherbelegung des eram an
			- speicherverwaltung/ramdisk integriert (beispielcode siehe eram.spin & regime.spin)
			- eram.bin kann jetzt auch mit ramdisk umgehen
			- regime: neue kommandos für ramdisk
			- egalisierung der namen für den ramzugriff (älterer code muß leicht angepasst werden)
			- user- und systemmode für ramzugriff eingefügt
			- erste version eine make-batch um das gesamte system zu kompilieren (nur grundsystem)
			- änderung zur ios: da bst eine pfadliste zu bibliotheksordnern unterstützt, liegt (soweit das möglich ist)
			  die ios nun nur noch unter system\regnatix 
			  WICHTIG: Pfad zur ios.spin im bst einstellen
23-08-2010-dr040		- integration ay-emulator (admay.adm) und yplay
19-07-2010-dr235  	- booten eines alternativen administra-codes: befindet sich auf der karte
                    		  in der root eine datei "adm.sys", so wird diese datei automatisch in
                    		  administra geladen
11-07-2010-dr235		- integration sid1/2-funktionen in admsid/ios
			- anpassung sid-demo von ahle2 als regnatix-code (verzeichnis demo)
			- diverse graphics-spielereien (verzeichnis demo)
			- sysconf /af - administra neu booten (admflash.adm
			  wird dadurch überflüssig)
27-06-2010-dr085/235	- admin mountet nun automatisch nach einem boot		
26-06-2010-dr235		- div. demos zugefügt
			- shooter angepasst und eingefügt
20-06-2010-dr235		- erste lauffähige SID-Player-Version
			  für die Kommandozeile (splay)
14-06-2010-dr085/235	- Semaphoren in FATEngine korrekt eingesetzt
			- Abfrage des Volume-Labels korrigiert
10-06-2010-dr235		- Kommando "ramtest" zugefügt
09-06-2010-dr085		- Fehler in Administra-Bootfunktion behoben

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02-10-2010-dr235

Speicherverwaltung:

In dieser Version ist eine erste Beta-Version der Speicherverwaltung des externen RAM's enthalten. Der Speicher kann dabei in einem einfachen oder einem strukturierten Modus verwendet werden. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. 

Einfacher Modus:

Hierbei kann ein Programm auf den eRAM über die IOS-Routinen ios.ram_* zugreifen. Wahlweise kann der Speicher im Systemmode direkt von 0 bis $07FFFF angesprochen werden, oder nur der Userbereich. Im Systemmodus ist darauf zu achten, dass eine eventuell vorhandene Ramdisk und die Systemvariablen nicht überschrieben werden, man sollte also wissen was man tut... ;) Die Ramdisk wird ab der physischen Adresse 0 als verkettete Liste verwaltet, die Systemvariablen befinden sich ab $07FFFF abwärts. 

ios.ram_wrbyte(ios#sysmod,0,ios#MAGIC)		- Schreibt den Wert 0 in die Systemvariable, um einen Kaltstart auszulösen.
ios.ram_wrbyte(ios#sysmod,$20,$100)		- Schreibt den Wert $20 an die physische Adresse $100 im eRAM.

Da es nun mühsam ist in einem kleinen Code solche Konflikte mit dem Systemspeicher zu vermeiden, gibt es den Usermodus.  Im Usermodus wird nur genau jener freie Speicher adressiert, welcher sich zwischen Ramdisk und Systemvariablen befindet. In diesem Fall ist die Adressierung also virtualisiert.

ios.ram_wrbyte(ios#usrmod,0,$100)		- Schreibt den Wert 0 an die Adresse $100 im Userspeicher!

In Regime kann man mit dem Kommando "free" jetzt auch die wichtigsten Systemvariablen der Speicherverwaltung anzeigen.

RBAS		- Erste physische Adresse des Userspeichers
REND		- Physische Adresse der letzten freien Speicherstelle des Userspeichers.
USER		- Grösse des Userspeichers (REND - RBAS).
RAMDRV	0 - Ramdisk ist nicht initialisiert
		1 - Ramdisk ist initialisiert
SYSVAR	- Erste physische Adresse der Systemvariablen.

Noch genauer kann man sich die Speicherbelegung mit dem Tool "eram" anschauen. Nur ein paar Beispiele:

d	- Anzeige des Speichers. Es werden zwei Adressspalten angezeigt. Die zweite schwarze Adresse in jeder Zeile zeigt die physische Adresse, die erste grüne Adresse die virtuelle Adresse im Userspeicher. Man kann sehr gut erkennen, ab welcher Adrese der Userbereich anfängt und wo er endet.
d 100	- Anzeige ab physischer Adresse $100
d bas	- Anzeige vom Start des Userspeichers.
n 	- Anzeige inkrementell fortsetzen

Die Nutzung des Userspeichers ist sehr einfach. Es sind dabei nur folgende Regeln zu beachten:

•	Man muss selbst darauf achten die Speichergrenzen nicht zu überschreiten. Bei Überschreitung kann aber nichts passieren - die IOS-Routinen brechen einfach ab, allerdings werden die eigenen Daten halt nicht korrekt verarbeitet. Es werden also die Systemvariablen und die Daten in der Ramdisk geschützt.
•	Der Userbereich im eRAM ist nur zur Laufzeit der Anwendung gültig. Wird die Anwendung beendet, so kann durch Regime oder eine andere Anwendung mit den Daten der Ramdisk gearbeitet werden, wodurch sich der physische Bereich des Userbereiches verändert. Wer also residente Daten über die Laufzeit der Anwendung hinaus braucht, muss im strukturierten Modus mit der Ramdisk arbeiten.
•	In einer Anwendung nicht den einfachen oder strukturierten Modus mischen - das gibt Chaos, wenn man nicht ganz genau aufpasst

Ansonsten kann man wie gehabt die schon bekannten IOS-Routinen verwenden, einzig der Übergabeparameter zur Wahl des System- oder Usermodus sind hinzugekommen. Als Beispiel kann man sich die Soundplayer anschauen, die ihre Dateiliste im Userspeicher ablegen.
 
Strukturierter Modus:

Was ist aber, wenn wir einen kleinen Texteditor schreiben wollen, der seine Textdaten resident im eRAM speichern kann? Ich möchte also den Texteditor verlassen können, um in Regime zum Beispiel einen Assembler aufzurufen, welcher den Text dann assembliert.  Darauf folgend möchte ich meinen Texteditor wieder starten und an dem Text weiter arbeiten. Dafür muss es meiner Anwendung - dem Textprogramm - möglich sein, einen Speicherbereich im eRAM zu reservieren, der von System und anderen Anwendungen respektvoll behandelt wird.

Gedacht, getan: Im strukturierten Modus wird der Speicher in Form einer Ramdisk verwaltet. Die Dateien/Daten können über ihren Namen angesprochen werden. Es kann mit put & get sequentiell, oder mit read & write direkt adressierbar auf die Daten in der Datei zugegriffen werden.

Als erstes praktisches Beispiel mögen die neuen Kommandos in Regime selbst dienen, mit denen man die Ramdisk verwalten kann:
Neue Regime-Kommandos:

xload <sd:fn>           - datei in ram laden
xsave <x:fn>            - datei aus ram speichern
xdir                    - verzeichnis im ram anzeigen
xrename <x:fn1> <x:fn2> - datei im ram umbenennen
xdel <x:fn>             - datei im ram löschen
xtype <x:fn>            - text im ram anzeigen

So ist es also möglich, sich in der Kommandozeile anzuschauen, welche residenten Daten die Programme aktuell angelegt haben. Sofern es Textdaten sind, können diese Daten auch einafch angezeigt werden.

Die Speicherverwaltung ist allerdings noch sehr experimentell - was bedeutet, dass wohl noch einige Bugs drin sein dürften. :)

MAKE.BAT

Diese Batchdatei im obersten Verzeichnis kompiliert das Grundsystem, bestehend aus den drei Flashdateien und den grundlegenden Kommandos im Systemverzeichnis. Ist ein erster Versuch. Was noch fehlt ist ein Fehlerlog und vielleicht noch die anderen Programme.

09-06-2010-dr235

Nach nur zwei Tagen hat drohne085 (frida) das Geheimnis um die Bootroutine gelöst: Die Ursache lag in einer von der FATEngine verwendeten Semaphore, welche fest auf den Lock 0 "verdrahtet" war. Diese Semaphore wird an diversen Stellen in der Engine verwendet, wurde aber beim Bootvorgang nicht gelöscht oder freigegeben! Gedacht war sie, um den Bus zur SD-Card bei einem Zugriff zu verriegeln, falls mehrere Instanzen der Engine laufen, und gleichzeitig zugreifen wollen. Somit hat sich die Engine quasi selbst verriegelt und nach dem Bootvorgang als "neue Instanz" nun auch keinen Zugriff mehr - so schön kann praktische Parallelverarbeitung sein... ;)

Hier nun eine neue und aktuelle Version mit einer temporären funktionierenden Lösung des Problems.

Im System-Ordner gibt es jetzt folgende ausführbare Administra-Dateien:

admflash.adm		Standard-Flash, welches auch im EEProm gespeichert ist
admini.adm		Mini-Flash ohne Sound, nor SDCard + Managment-Routinen
admled.adm		Das Heartbeat-LED-Testprogramm zum direkten laden
aterm96.adm		Die leicht modifizierte Kommandozeile vom Programmierer der FATEngine. Mit 
			diesem Administra-Code kann man direkt über die Hostschnittstelle (9600 Baud)
			mit dem Chip kommunizieren. Dokumentation der Kommandos findet man im 
			Verzeichnis "komponenten/fat/fatengine beta"

07-06-2010-dr235

Hier der aktuelle Stand von TriOS. Momentan kämpfe ich an einem 
Komplexfehler mit dem Bootloader von Administra. Das Problem ist recht 
einfach zu reproduzieren, aber leider (für mich) nur schwer zu
erfasen: Die verwendete FATEngine besitzt eine Bootfunktion um einen
neuen BIN-Objektcode in den Propeller zu laden. Dieser Code funktioniert 
auch teilweise. So kann man das Administra-Bios selbst laden und dann
auch per Regime-Kommandos verwenden: Die Kommandos "cogs" und "sysinfo"
sprechen Administra-Funktionen an, welche auch korrekt ausgeführt werden.
Das Problem: Nach dem Bootprozess kann man keine SD-Card mehr mounten.

Es ist auch möglich den Fehler noch weiter einzugrenzen: Wenn man die 
originale FATEngine (im Verzeichnis komponenten/fat) vom Host direkt in  
Administra startet, meldet sich diese in Form einer einfachen Kommando-
zeile per Hostschnittstelle. Versucht man dort eine erzeugte BIN-Datei
genau dieser Kommandozeile (demo.spin) zu booten, so hat man das gleiche
Ergebnis.

Verzeichnisstruktur:

bin			- BIN-Dateien für die Flash's und die SD-Card
doku			- 
flash			- Quelltexte für die Software in den EEProms
system			- Quelltext für ausführbare BIN-Dateien
zubehör			- Kleine Zusatzprogramme (StarTracker, Boulder Dash...)
komponenten		- Div. verwendete Objekte (FATEngine, SIDCog...)

Installation:

1. 	Flashen der drei EEProms mit den BIN-Dateien aus  "bin/flash" oder
	über das Propellertool aus den Quellen "flash".

2. 	SD-Card erstellen: Einfach alles aus "bin/sd-card" auf eine FAT16/32
	Karte kopieren.

Das System bootet Regnatix und Bellatrix beim Systemstart aus den Dateien
"adm.sys", "reg.sys" bzw. "bel.sys". Diese Dateien können auch das Hidden-Bit gesetzt
haben. Externe Kommandos bzw. ausführbare BIN-Dateien werden im aktuellen
UND im System-Verzeichnis gesucht - alle Systemkommandos können also in das 
System-Verzeichnis kopiert werden.

Hilfe gibt es meist über das Kommando "help" oder den Parameter "/h".