register im cog-ram:

color_base	anfangsadresse farbspeicher
pixel_base	anfangsadresse pixelspeicher
color_ptr	index im farbspeicher
pixel_ptr	index im pixelspeicher
y		anzahl y-tiles
yl		anzahl pixelzeilen pro tile
yx		pixelhöhe (anzahl der gleichen zeilen untereinander)
x		anzahl der 32bit-pixelwerte pro zeile
color		colorregister in der cog
pixel		pixelregister in der cog
reg_vcfg		video-mode
reg_dira		i/o-maske
reg_dirb

clrflag		1 = löschmodus

zu waitvid(color,pixel)

color 32-bit: [1.color-byte][2.color-byte][3.color-byte][4.color-byte]
                  color-byte: [2-bit rot][2-bit grün][2-bit blau][2-bit unbenutzt]

pixel 32-bit: [32 pixel zu je 1bit]
                  das bit wählen zwischen color-byte 1 oder 2